**АКТ**

выполненных работ к Договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** именуемый в дальнейшем «**Заказчик**»,с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором и Бланком заказа, Подрядчик выполнил работы по изготовлению изделия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Из оцилиндрованного бревна Д-\_\_\_, произвел доставку изделия и установил изделие на объекте Заказчика по следующему адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Работы выполнены в «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

3. Качество готовой продукции соответствует согласованным Сторонами требованиям.

4. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены.

5. Стороны претензий друг к другу не имеют.

6. Настоящим Подрядчик передает Заказчику результат выполненных работ.

7. Изделие установлено с использованием нагелей, площадка под изделие вымерена по уровню.

8. Скаты на крыше дополнительно уложены рубероидом, заказчик предупрежден о возможности протечек крыши, так как полностью черепица приобретет свои свойства на крыше при плюсовой температуре.

9.Заказчик предупрежден про возможную усадку изделия, о подрезке резьбы при необходимости.

\*\*\*\*\*

10. Внимание!!! По мере усыхания древесины, подкручивать технологические

Болты, при наличии таковых.

11. В дальнейшем, при естественной усадке беседки, в месте нагеления перилл, будут провисать бревна и выступать нагеля, Заказчик предупрежден, об их подрезке и дополнительной забивке бревна и нагеля. Рядом с местом нагеления бревен, необходимо произвести несколько ударов тяжелым предметом по бревну.

12. При наличии в изделии двери, Заказчик предупрежден, что дверь требует дополнительной обработки и покраски, защиты от погодных условий. В осенне-зимний период следить, чтобы дверь была плотно закрыта, так как изделие берет в себя влагу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись Заказчика)

**ПРИМЕЧАНИЕ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Результат работ сдал

Подрядчик - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Результат работ принял

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_