**АКТ**

**выполненных работ по Договору № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.**

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

 **Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемый в дальнейшем «**Заказчик**»,с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором подряда № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г., Подрядчик выполнил работы по изготовлению изделия беседка «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (по индивидуальному проекту), из оцилиндрованного бревна Д-16, произвел доставку изделия и установил изделие на объекте Заказчика по следующему адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Работы выполнены в срок к «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

3. Качество готовой продукции соответствует согласованным Сторонами требованиям.

4. Стоимость выполненных работ составила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

5. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены.

6. Стороны претензий друг к другу не имеют.

7. Настоящим Подрядчик передает Заказчику результат выполненных работ.

8. Беседка установлена с использованием нагелей, площадка под изделие вымерена по уровню.

9. Скаты на крыше дополнительно уложены рубероидом, заказчик предупрежден о возможности протечек крыши, так как полностью черепица приобретет свои свойства на крыше при плюсовой температуре.

 10.Заказчик предупрежден про возможную усадку изделия, о подрезке резьбы при необходимости.

 11. Внимание!!! По мере усыхания древесины, подкручивать технологические

 болты.

 12. В дальнейшем, при естественной усадке беседки, в месте нагеления перилл, будут провисать бревна и выступать нагеля, Заказчик предупрежден, об их подрезке и дополнительной забивке бревна и нагеля. Рядом с местом нагеления бревен, необходимо произвести несколько ударов тяжелым предметом по бревну.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись Заказчика)

**ПРИМЕЧАНИЕ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Результат работ сдал

 Подрядчик - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.

 Результат работ принял

 Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_